|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obr. 1  **Vyrobené v Číne**  **BABYLISS SARL**  99 avenue Aristide Briand  92120 Montrouge  Francúzsko  **www.babyliss.com** | **ZASTRIHÁVAČ CHĹPKOV**  **E756E**  Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.  **PRÍPRAVA**  - Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sú čepele čisté a bez vlasov, zvyškov odpadu atď.  - Na dosiahnutie najlepšieho výkonu používajte zastrihávač len na čisté, suché a úplne rozčesané chĺpky.  **POZNÁMKA**: Prístroj by sa nemal nepretržite používať dlhšie ako 20 minút,  keď je pripojený k elektrickej sieti.  **POUŽITIE**  Uistite sa, že je zastrihávač v polohe OFF. Pripojte zastrihávač k elektrickej sieti a prepnite ho do polohy ON.  **Používanie nástavcov na strihanie**  - Pred umiestnením nástavca sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Zasuňte čepele zastrihávača pod štrbinu na zadnej strane  zubov vodiaceho zariadenia a zatlačte svorku základne nástavca na spodný okraj pevnej čepele zastrihávača.  - Ak chcete vybrať nástavec, uistite sa, že je spotrebič vypnutý. Vytiahnite jazýček na zadnej strane nástavca smerom od hlavice a zdvihnite ho.  - Toto zariadenie sa dodáva s 8 nástavcami, z ktorých každé má štítok.   |  |  | | --- | --- | | Výška strihu | Nastavenie | | 3 mm | #1 | | 6 mm | #2 | | 9,5 mm | #3 | | 13 mm | #4 | | 16 mm | #5 | | 19 mm | #6 | | 22 mm | #7 | | 25 mm | #8 |   **ČISTENIE A ÚDRŽBA**  Na zabezpečenie optimálneho výkonu je potrebné prístroj po každom použití vyčistiť.  - Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete.  - Odpojte nástavec Pred uskladnením alebo použitím nástavec opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne ho osušte.  Odnímateľné čepele na jednoduché čistenie možno čepele zastrihávača BaBylissMEN vybrať.  - Pred demontážou nástavca zastrihávača sa uistite, že je zastrihávač vypnutý.  - Namierte čepele smerom nahor a odstráňte ich zatlačením na body znázornené na obr. 1.  - Čepele starostlivo vyčistite čistiacou kefkou, aby ste odstránili chlpy.  - Opláchnite čepele vodou, pričom dávajte pozor, aby ste výrobok neponorili.  Po vyčistení čepelí zapnite zastrihávač a na čepele naneste niekoľko kvapiek oleja. Používajte len olej dodaný s týmto zariadením, pretože bol  vyvinutý špeciálne pre vysokorýchlostné zastrihávače. Nebude sa vyparovať ani spomaľovať čepele zastrihávača. |