|  |  |
| --- | --- |
| **Vyrobené v Číne**  **BABYLISS SARL**  99 avenue Aristide Briand  92120 Montrouge  Francúzsko  **www.babyliss.com**  **FAC/2019/07** | **9450E**  Predtým si prečítajte bezpečnostné pokyny.  Hlavné zrkadlo ponúka bežný 1 x pohľad a dodáva sa s kompaktným zrkadlom (10-násobné zväčšenie), ktoré sa magneticky pripevňuje k prednej strane hlavného zrkadla. Ak ho nepoužívate, položte ho na základňu. Trojcestné kruhové svetlo osvetľuje zrkadlo, zatiaľ čo okolité svetlo na základni poskytuje pevné alebo pulzujúce akcentové osvetlenie.  **NÁVOD NA POUŽITIE**  • Spotrebič umiestnite na rovný a rovný povrch.  **• DÔLEŽITÉ!** Zrkadlá nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, pretože to môže spôsobiť požiar.  • Zrkadlo a podstavec možno osvetliť samostatne alebo spoločne. Magnetické zrkadlo 10X sa nerozsvieti.  • Pripojte adaptér k základni zrkadla a potom do vhodnej elektrickej zásuvky.  • Stlačením tlačidla  na základni zrkadla zapnite svetlo. Môže sa používať s kompaktným zrkadlom na základni alebo bez neho.  • Rýchlym stlačením tlačidla  rozsvietite zrkadlo. Jedným rýchlym stlačením dosiahnete nízke nastavenie, dvoma stredné nastavenie a tromi vysoké nastavenie. Štvrtým stlačením sa svetlá vypnú.  • Podržte tlačidlo  stlačené 1½ až 3 sekundy, aby sa základňa rozsvietila. Stlačte a podržte toto tlačidlo jedenkrát, aby sa rozsvietilo pevné svetlo. Stlačením a podržaním tohto tlačidla dvakrát prepnete na pulzný režim. Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy základňu vypnete.  • Stlačením tlačidla  na viac ako 3 sekundy sa vypnú všetky svetlá súčasne.  • Pred uložením na chladnom a suchom mieste nechajte úplne vychladnúť mimo dosahu detí.  **LED SVIETIDLÁ**  Toto zrkadlo je vybavené nevymeniteľnými žiarovkami LED.  **ČISTENIE A ÚDRŽBA**  Ak je potrebné zrkadlo vyčistiť, vypnite ho, odpojte zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť. Na čistenie vonkajšej strany zrkadla použite vlhkú handričku. Zrkadlo vyčistite čistiacim prostriedkom na sklo. Spotrebič zapínajte až vtedy, keď je úplne suchý. |