|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vyrobené v Číne****BABYLISS SARL**99 avenue Aristide Briand92120 Montrouge Francúzsko**www.babyliss.com** |

|  |
| --- |
|  |
| **D773DE****Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.****NÁVOD NA POUŽITIE**• Uterákom vysušte vlasy a rozčešte ich.• Spotrebič zapojte do vhodnej zásuvky.**Poznámka:** Na potvrdenie aktivácie iónovej funkcie sa rozsvieti modrá LED dióda.• Zvoľte požadované nastavenie teploty a rýchlosti.• Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.• Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.**DÔLEŽITÉ!** Zadnú časť spotrebiča počas používania vždy držte mimo dosahu vlasov, aby ste zabránili vťahovaniu vlasov do zadného vzduchového filtra.**Nastavenie teploty a rýchlosti**Zariadenie má 3 nastavenia tepla a 2 rýchlosti, ako aj nastavenie chladného vzduchu. Na začiatku sušenia použite nastavenie vysokej teploty a vysokej rýchlosti. Keď sa vlasy začnú sušiť, uprednostnite mierne nastavenie tepla a rýchlosti pri úprave a sušení strapatením.**Koncentračná špička**Pomocou koncentračnej špičky nasmerujte prúd vzduchu presne tam, kam chcete počas tvarovania.**DÔLEŽITÉ!** Používajte najnižšie nastavenia tepla a rýchlosti s koncentračnou špičkou.**Difuzér**Pomocou difuzéra zvýraznite svoje prirodzené kučery a vytvorte objem.**DÔLEŽITÉ!** Pri difuzéri používajte najnižšie nastavenia teploty a rýchlosti.**ČISTENIE A ÚDRŽBA**Ak chcete udržať zariadenie v optimálnom stave, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.**Všeobecná údržba**• Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, odpojený od elektrickej siete a studený. Vonkajšiu časť zariadenia utrite vlhkou handričkou. Nedovoľte, aby sa do prístroja dostala voda, a pred použitím sa uistite, že je úplne suchý.• Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča. Namiesto toho ho zrolujte samostatne vedľa zariadenia.• Po každom použití prístroj odpojte zo zásuvky.**Čistenie filtra**• Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, odpojený od elektrickej siete a studený.• Pevne držte rukoväť zariadenia a otočte zadný filter doľava, aby ste ho mohli vybrať.• Na odstránenie vlasov a iných zvyškov z filtra použite mäkkú kefku.• Nasaďte zadný filter tak, že zarovnáte drážky a otočíte ho doprava, kým nezacvakne. |

 |